自动洗胃机采购参数

一、技术指标

1、无油膜式泵。

2、单片机自动压力反馈控制。

3、具有强力换向防堵塞结构。

4、点动控制进出胃液量平衡控制功能。

5、进出胃压力数字显示。

6、进出胃液路分离控制结构。(由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。)

7、压力、液量双重安全保护。

8、强吸出胃，高效饱腹洗胃

9、预置式进出胃压力设置。

二、技术参数

1、洗胃压力:47kPa-55kPa

2、出胃液量:≤450ml/次

3、进胃液量:≤350ml/次

4、液量平衡:≤250m1/次

5、强吸出胃液量:≤450 ml次

6、压力设置状态(调压):47kPa-60kPa

7、噪声:≤60dB(A)

8、输入功率:≤150W

9、电源:AC220V 50HZ