放射科HYC-B带片盒托盘摄影床参数需求

适用于放射科等用于拍片透视诊断治疗和手术时病人承载，配套于各种拍片机、DR等X射线拍片机等。

床体：长\*宽\*高=1900mm\*600mm\*700mm。

床下配备托盘，可左右移动1100mm，可放片盒，暗盒IP板或平板探测器的可伸缩托盘，对常规17\*17英寸（43\*43cm)及以下各种尺寸的平板探测器等均能放入，对框设备移动找位无碍，拍摄透视无死角。

主体框架为优质钢管精制，框架附带加强支撑片，整体床可承载380斤左右。4寸白色医疗轮，万向带刹移动方便，产品具备医疗器械产品资质和医疗器械生产资质，符合国家强制性使用要求，通过卫生部门许可检查，均可放心使用。

放射科

2025年6月25日