人体成分分析仪

工作原理：直接生物电阻抗测量方法（BIA）
测量电极：8点接触式电极，通过双手、双脚电极进行测量
3、测量频率：1、5、50、250KHz

4、测量时间：约50秒

5、阻抗测量范围：20-1200Ω
6、重量测量范围：5-250KG
7、身高支持范围：90-220cm
8、年龄支持范围：1-99岁
★9、输出报告：成人报告、儿童报告、营养运动报告
10、屏幕：8英寸LCD液晶触摸屏，分辨率800*600，屏幕为竖屏。
11、打印报告包括：
1）成人报告：输出总水分、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数BMI、体脂肪百分比PBF、腰臀比、内脂肪面积、节段肌肉量分析、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估。
2）儿童报告：输出体重、肌肉量、体脂肪、身体质量指数、体脂肪率、身高曲线、体重曲线、水分、蛋白质、无机盐、营养评估、身体总评分（多种儿童报告可选可订制）
3) 营养与运动处方报告：营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，以及对主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量，提供运动项目与时长建议等。

★12、营养管理：支持采用管理端连接营养分析系统，通过设备检测及数据分析输出专用人群的营养报告。提供营养处方系统专用著作权证。
13、输入方式：触摸屏、U盘，接入电脑后可以通过键盘、鼠标上位机软件控制设备和联网数据传输。
14、测量手柄：手柄及连接主机为软线线缆，便于不同身高人群灵活测量。

15、应用管理功能：自定义报告顶端标题，可以添加用户信息、广告语和LOGO；具备衣物重量修正校准功能；设备具有密码设置功能，提高安全性。
16、电源：AC110/220V，50/60HZ，60VA，电击保护I类设备，BF型应用部分

★17、提供医疗器械注册证。
★18、提供第三方机构出具的相应软件产品质量检测检验软件产品登记测试报告。

19、免费对接医院系统，提供工作站。

